{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["带网址"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"带网址","index":0,"n_rows":292,"n_cols":8,"rows_kept":292,"merged":[[0,0,0,7],[275,0,275,6],[278,1,278,2],[282,1,283,1]]}
["附件1：汽车工程系实习实训耗材采购项目报价表及分项报价表"]
["序号","名称","技术参数","单位","数量","单价限价","单价","总价(元)"]
[1,"镀膜剂","用途：主要用于保护汽车漆面，功能：实现以喷涂方式对汽车进行上光增亮，规格：500ml/1瓶。","瓶",25,{"v":76,"d":"76.00"}]
[2,"麂皮","用途：汽车玻璃清洁擦试，尺寸：30cm*30cm /1张，材质：仿制鹿皮。","条",20,{"v":7,"d":"7.00"}]
[3,"擦车毛巾","用途：擦车巾类型多功能巾，尺寸：60*180cm，材质：超细纤维。","条",10,{"v":18,"d":"18.00"}]
[4,"车内清洁软毛细节刷","功用：汽车清洁软毛刷，空调风口清洗工具，型号：10#12#14#16#18#五件套/1套，颜色分类：浅灰色。","套",8,{"v":23,"d":"23.00"}]
[5,"轮毂刷","尺寸：42.5*7厘米/把，材料：PE材质。","把",10,{"v":20,"d":"20.00"}]
[6,"发动机燃油系统免拆清洗吊瓶","用途：发动机燃油系统免拆吊瓶清洗工具套装，规格：三合一免拆清洗吊瓶工具套装（燃油系统清洗，三元催化清洗，喷油嘴清洗/套），包含：软管接头×4根+三元催化清洗接管成1根+雾化喷头×1根+新增接头×6个+多车型接头×20个，+不锈钢吊瓶×1+管扣×2个+漏斗×1个+开管器×1个。","套",4,{"v":260,"d":"260.00"}]
[7,"车身改色膜","用途：汽车外观改色，材质：PVC，每卷尺寸：1.5m*1m/卷，颜色：紫变蓝，电镀银。","卷",20,{"v":48,"d":"48.00"}]
[8,"车身改色膜（练习膜）","用途：汽车外观改色，尺寸：1.52米×15米/卷，颜色：随机，材质：TPH。","卷",5,{"v":220,"d":"220.00"}]
[9,"隐形车衣","用途：汽车身防护车衣，基材：路博润，涂层：卡秀，胶水：亚什兰，材质：tpu ，规格：1.52×15M/卷，车衣膜净厚度：7.5MIL，UV阻隔率：大于90%，断裂延申率：230%，涂层科技：热修复涂层，。耐老化型：紫外线/疝气照射5000小时通过，耐化学性：100%ILSUSAN，使用寿命：5年（5年内出现产品问题，由采购方负责）。","卷",2,{"v":1330,"d":"1330.00"}]
[10,"隐形车衣","用途：汽车身防护车衣，规格：TPU-K750，材质：tpu，规格：1.52×15m，车衣膜净厚度：7.5MIL，涂层科技：自修复涂成，UV阻隔率：大于90% ，断裂延伸率：230%，疏水角度：104度，耐化学性：100%ilusuan或氢氧化钠72小时浸泡通过，耐老化型：紫外线/疝气照射5000小时通过，使用寿命：5年。","卷",2,{"v":995,"d":"995.00"}]
[11,"天窗冰甲","用途：汽车身防护车衣，基材：路博润，材质：TPU，产地：中国，类型：防爆天窗膜，适用车型：通用，技术参数：透光率 32.6%、隔热率98.6%、防紫外线率 99.3% ，可见光反射率 80（%），货号 MAX-DY ，基材：TPU 尺寸：宽度1.52米、长度大于20米/卷 ，拉力 260％， 适用部位：天窗，系列PU镀银天幕， 膜厚： 10MIL ，粘性：先低粘后高粘 胶系 Aroset™ 溶剂型丙烯酸压敏胶，套装类型：全景天窗。","卷",1,{"v":2165,"d":"2165.00"}]
[12,"桑塔纳脚垫","款式：2015款桑塔纳轿车360航空软包， 表层材质：聚乙烯/乙纶/PE组，合形式 ：五座/套（软包地垫1张＋4座雪妮丝脚垫4张），分类:单层款,颜色：黑色，实现功能：完成对2015款桑塔纳轿车内饰底板的外观覆盖防护。","套",2,{"v":220,"d":"220.00"}]
[13,"方向盘套","功能：汽车用方向盘套，真皮手缝方向盘套，型号：四季通用型","个",10,{"v":18,"d":"18.00"}]
[14,"方向盘套","安装类型： 通用，适用季节：四季通用，表层材质：牛皮， 匹配方向盘直径： 38cm精选头层牛皮， 黑色黑线（中间孔）。","个",5,{"v":64,"d":"64.00"}]
[15,"钝头大眼针","型号：钝头大眼针，规格：20枚/1包，尺寸：大眼针6.8厘米（银尾）。","包",2,{"v":14,"d":"14.00"}]
[16,"汽车内饰拆装工具","功能：适用于汽车拆装空调内饰等拆装工具，款式：金属款，型号：七件套卡扣起加工具包（工具数量每套包含7件）。","套",4,{"v":41,"d":"41.00"}]
[17,"泡沫清洗剂","用途：汽车内饰清洗，可实现功能：以喷涂形成泡沫对汽车内饰进行清洁，规格：净含量：650mL×2瓶（含2个软刷）+魔力擦海绵 ×2块+毛巾30x70cm×1条/套。","套",20,{"v":25,"d":"25.00"}]
[18,"车蜡","用途：对汽车车漆有防磨损、防尘、防静电、修护划痕，规格：晶钻固蜡1盒+珊瑚绒毛巾*1+打蜡海绵*1/套，车蜡净含量：220g/1盒，物理形态：固体。","套",10,{"v":57,"d":"57.00"}]
[19,"抛光蜡（粗，中，细，镜面处理剂）","规格：重切割美容粗蜡1瓶（1000克/瓶）+美容粗蜡1瓶（1000克/瓶）+镜面处理剂1瓶（946克/瓶）+海绵*3+毛巾*3/套，物理形态：液体，净含量：1000克/瓶。","套",4,{"v":153,"d":"153.00"}]
[20,"汽车侧档太阳膜"," 用途：汽车侧后玻璃隔热，颜色：镭射黑，材质：双层磁控，太阳膜技术参数：双层磁控BD08，透光率9%、红外线阻隔率96%、紫外线阻隔率99.9%，厚度：2mil，尺寸：12米/卷。","卷",3,{"v":580,"d":"580.00"}]
[21,"洗车液","用途：洗车蜡（汽车漆面污渍清洗），净含量：20L/桶，规格：洗车蜡20L/桶+洗车液配液压泵1个/=1套。","套",10,{"v":82,"d":"82.00"}]
[22,"水磨砂纸","用于：漆面打磨，尺寸：230×280mm/张，材质：碳化硅  规格：1500#/25张+2000#/25张+3000#/25张+4000#/25张=1套","套",5,{"v":100,"d":"100.00"}]
[23,"上光釉","用途：上光,去污,护色,修护划痕,防磨损，车蜡类型：镀膜蜡，物理形态：固体，净含量：1000mL/瓶","瓶",6,{"v":82,"d":"82.00"}]
[24,"汽车美容用硅胶刮水板","规格：31CM大刮头硅胶刮水板，材质：PP+TPR，产品尺寸:约28*20*5cm","个",12,{"v":27,"d":"27.00"}]
[25,"汽车空调清洗剂","用途：空调清洗剂 ，类型：香味 ，规格：650ml*24瓶","箱",1,{"v":176,"d":"176.00"}]
[26,"真皮修复剂","类型：超软补伤膏，含量：50ml/瓶，物理形态：乳液。","瓶",5,{"v":56,"d":"56.00"}]
[27,"皮革颜料色膏","颜色：红色、黄色、蓝色，规格：单色含量250g/瓶，规格：红250g/瓶+黄250g/瓶+蓝250g/瓶=1套","套",3,{"v":21,"d":"21.00"}]
[28,"皮具精修上色喷枪","型号：12558，  配置口径：0.3-0.5-0.8  喷涂范围：1mm ~ 100mm  使用气压：2.5BAR  耗气量：30L/MIN。","套",3,{"v":280,"d":"280.00"}]
[29,"化油器清洗剂","用途：化清功能清洗除胶，规格：450ml*24瓶整箱，功能：适用部位，节气门清洗剂。","箱",2,{"v":188,"d":"188.00"}]
[30,"内饰卡口","用途：汽车内饰固定，1号（16mm*9.6mm*8mm芯12.77mm）×100个+2号(20mm*9mm*7.5mm芯11.6mm)100个+3号(19.8mm*12.5mm*8mm芯13mm)100个=1套","套",4,{"v":117,"d":"117.00"}]
[31,"车内环境清洗套装","用途：汽车车内杀菌除臭剂，便携抗菌除臭剂/150ml+空调除臭剂 218ml+汽车空调清洗剂/500ml=1套","套",10,{"v":68,"d":"68.00"}]
[32,"钢板尺","尺寸：1535mm×38mm×1.5mm（厚度）+1035mm×38mm×1.1mm（厚度）+630mm×30mm×0.9mm（厚度）=1套","套",4,{"v":65,"d":"65.00"}]
[33,"尼龙网","规格：300目薄尼龙网1*1米宽/卷","卷",5,{"v":7,"d":"7.00"}]
[34,"皮革修复工具包","皮革修补工具套培装十件套，包含-（牛津布工具包、平头刮刀，尖头刮刀、粘皮刀（调色棒）、调色板、尖头镊子、斜头镊子、剪刀、皮革点色毛笔、皮革多用途针（7种规格））+1套","套",3,{"v":33,"d":"33.00"}]
[35,"汽车座椅修复压纹模板","功用：汽车座椅修复压纹，六组模板（包含：常规荔枝纹、小号荔枝纹、大号荔枝纹、特大号荔枝纹，羊皮纹、纳帕纹/套)","套",2,{"v":117,"d":"117.00"}]
[36,"洗车用方巾","尺寸：30*30cm/块，颜色：蓝色，材质：再生纤维素纤维100%，吸水性</=5s。","条",20,{"v":17,"d":"17.00"}]
[37,"电动车窗润滑剂","功能：消除异响，规格：车窗润滑剂450ml/瓶,","瓶",5,{"v":46,"d":"46.00"}]
[38,"汽车天窗异响清洗润滑脂","功能：消除异响，规格：三合一天窗养护套装 ，包含：溶解污垢剂130ml、胶条养护剂130ml、轨道润滑剂130ml/套。","套",4,{"v":23,"d":"23.00"}]
[39,"洗车拖把","刷头：优质雪尼尔绒31*24+刷杆：加厚1.65mm可伸缩铝合金杆（长度1.45米）/套","套",6,{"v":28,"d":"28.00"}]
[40,"抛光盘","7寸180mm自粘海绵盘+波浪盘为1组","组",10,{"v":9,"d":"9.00"}]
[41,"泡沫喷洒枪","型号：PA泡沫壶， 手柄类型：指握式 喷头，材质：合金， 水枪水花类型： 水柱,花洒,扇面,雾状 ，枪身材质：工程塑料","个",3,{"v":79,"d":"79.00"}]
[42,"车用蓄电池","容量45Ah;规格：54565；6-QW-45（460）；额定电压12V;冷启动电流：460A","个",4,{"v":333,"d":"333.00"}]
[43,"汽车防水线束插接器","14孔母头带线30CM插头，35*35.5*39mm，型号：776273-1","个",4,{"v":29,"d":"29.00"}]
[44,"汽车防水线束插接器","14孔直针 ，型号：776262-1,32*49*39mm","个",4,{"v":13,"d":"13.00"}]
[45,"汽车防水线束插接器","型号：2005431-1/2005434-1；白色母插头带线15CM","个",4,{"v":38,"d":"38.00"}]
[46,"汽车防水线束插接器","型号：2005431-1/2005434-1；白色公插头带线15CM","个",4,{"v":39,"d":"39.00"}]
[47,"汽车防水线束插接器","型号：DJ7331-1.5 3.5-11/21，公端带线0/75-1/25平方15cm","个",4,{"v":39,"d":"39.00"}]
[48,"汽车防水线束插接器","型号：DJ7331-1.5 3.5-11/21，母端带线0/75-1/25平方15cm","个",4,{"v":39,"d":"39.00"}]
[49,"6PIN连接器","汽车线束6PIN连接器，插头带线15cm。","个",6,{"v":9,"d":"9.00"}]
[50,"M2迷你长脚保险丝","规格：M2迷你长脚5A/只，尺寸：长15.4mm,宽9mm","只",50,{"v":1,"d":"1.00"}]
[51,"M3迷你长脚保险丝","规格：M2迷你长脚7.5A/只，尺寸：长15.4mm,宽9mm","只",50,{"v":1,"d":"1.00"}]
[52,"M4迷你长脚保险丝","规格：M2迷你长脚10A/只，尺寸：长15.4mm,宽9mm","只",50,{"v":1,"d":"1.00"}]
[53,"M5迷你长脚保险丝","规格：M2迷你长脚15A/只，尺寸：长15.4mm,宽9mm","只",50,{"v":1,"d":"1.00"}]
[54,"汽车侧挡练习膜太阳膜","功用：汽车侧挡实习用太阳膜，尺寸：长度30米，宽1.52米/卷。","卷",10,{"v":103,"d":"103.00"}]
[55,"汽车前挡太阳膜","原色S170隔热前挡太阳膜，尺寸：长度30米，宽1.52米/卷。","卷",5,{"v":222,"d":"222.00"}]
[56,"汽车车衣练习膜","透明车衣TPU练习膜，材质：TPU，尺寸：长度15米、宽1.52米/卷。","卷",8,{"v":351,"d":"351.00"}]
[57,"汽车前挡膜","汽车前挡太阳膜规格规格：整卷长度30米、宽1.52米/卷 汽车前挡太阳膜性能参数：高透磁控PRO70太阳膜、可见透光率≥76.％，紫外线阻隔率≥98.9％，红外线阻隔率≥98.2％。","卷",1,{"v":1052,"d":"1052.00"}]
[58,"汽车前挡膜","汽车前挡太阳膜规格：整卷长度30米、宽1.52米/卷，汽车前挡太阳膜性能参数：磁控T70（浅蓝色）、可见透光率≥75％，紫外线阻隔率≥99.％，可见光反射比≥9％，太阳能总阻隔率≥5％.厚度≥2mil。","卷",1,{"v":878,"d":"878.00"}]
[59,"汽车前挡膜","尺寸：1.52×30米/卷，汽车前挡太阳膜性能参数：磁控NSN-V90（浅蓝色）、可见透光率≥67.8％，紫外线阻隔率≥99.7％，红外线阻隔率≥94.1％,厚度≥2mil。","卷",1,{"v":1000,"d":"1000.00"}]
[60,"汽车侧挡膜","汽车侧挡太阳膜规格规格：整卷长度≥30米、宽≥1.52米/卷 性能：高透磁控PRO20（浅黑色）可见透光率≥20％，紫外线阻隔率≥99％，红外线阻隔率≥99％。","卷",1,{"v":1052,"d":"1052.00"}]
[61,"太阳膜测试仪","可测材料:薄膜，贴膜玻璃，汽车侧挡，技术要求：蓝色便携太阳膜测试仪器，可实现功能：可见光透过率+紫外线阻隔率+红外线阻隔率的测试，可见光峰值波长：380nm-760nm，供电方式：4节7号电池，重量：165g ，被测物最大厚度：大于8mm。","个",1,{"v":702,"d":"702.00"}]
[62,"紫光灯","功用：汽车太阳膜检测发出的紫外线灯，灯泡及附件种类：LED，规格：15W-双层滤镜-阻隔干扰光-红外线。","个",1,{"v":64,"d":"64.00"}]
[63,"应急启动电源充气泵一体机","可实现功能：轮胎补气，应急启动、LED照明、移动充电、带有数字显示屏幕，启动电流:500A，峰值电流:1000A，启动电压:12V，充电输入 :5V/2A充电头充电，电芯容量:10000mAh，电池类型 :锂聚合物电池，额定能量:37Wh，充电温度 :0℃℃-45℃℃，使用温度:-40℃C-80℃，尺寸：184cm×106cm×46cm，线夹长度:展开约45cm，毛重:约11259。","台",2,{"v":350,"d":"350.00"}]
[64,"晨光竖式时尚折页板夹","产品规格：ADM92912，颜色：灰色，尺寸：315×225mm，规格：360°翻折、金属夹、发泡PP材质。","个",30,{"v":17,"d":"17.00"}]
[65,"线手套","材质：涤纶+棉+PVC，型号：600常规蓝点点胶手套+每包120双","包",1,{"v":112,"d":"112.00"}]
[66,"加厚丁腈手套","产品胶质：涤纶+优质丁晴，颜色：黑，规格：100双-N318（常规款）","包",1,{"v":144,"d":"144.00"}]
[67,"一次性丁晴手套","型号：纯丁晴手套，颜色：蓝色、规格：1000只/箱。","箱",1,{"v":257,"d":"257.00"}]
[68,"护目镜","品质：透明一体片，颜色：透明+黑+橘黄。","付",30,{"v":5,"d":"5.00"}]
[69,"玻璃水","玻璃水冰点温度：-25℃，类型：防冻型，规格：12瓶/箱。","箱",4,{"v":74,"d":"74.00"}]
[70,"磁力棒","功用：汽车用磁吸工具，型号：64104，全长：49.5CM、杆长40CM、柄长：9.5、柄直径：5.5CM","个",10,{"v":61,"d":"61.00"}]
[71,"EA211发动机机油滤芯","适配大众EA211，1.6l发动机机油滤芯","个",8,{"v":29,"d":"29.00"}]
[72,"EA888发动机机油滤芯","适配大众EA888，1.8T发动机机油滤芯。","个",6,{"v":35,"d":"35.00"}]
[73,"EA211发动机空气滤芯","适配大众EA211，1.6l发动机空气滤芯","个",4,{"v":29,"d":"29.00"}]
[74,"EA888发动机空气滤芯","适配大众EA888，1.8T发动机空气滤芯","个",4,{"v":44,"d":"44.00"}]
[75,"头灯","规格：90902（锂电池款），基本功能：泛光/聚光功能、双光源设计、智能挡位记忆及自动储存最近一次使用灯光状态、具有挥手启停电源开关功能、可独立取下作为独立光源，其他：附带安全帽卡扣及USB充电线，充电时间：3小时。","个",10,{"v":103,"d":"103.00"}]
[76,"EA211正时三件套","适配大众EA211，1.6L发动机正时皮带、正时涨紧轮、惰轮各1个=1套。","套",4,{"v":167,"d":"167.00"}]
[77,"EA888正时链条张紧器","品牌：大众， 型号：06K EA888发动机正时链条张紧器。","个",4,{"v":146,"d":"146.00"}]
[78,"EA211汽缸盖螺栓","适配大众EA211-1.6L发动机汽缸盖螺栓。","根",20,{"v":15,"d":"15.00"}]
[79,"EA888汽缸盖螺栓","适配大众EA888-1.8T发动机汽缸盖螺栓。","根",20,{"v":15,"d":"15.00"}]
[80,"EA211、EA888汽门室盖螺栓","大众EA211-1.6L、大众EA888-1.8T发动机汽门室盖螺栓，（各40根）","根",80,{"v":5,"d":"5.00"}]
[81,"保险丝","规格：5A小号保险丝（100片/1盒），尺寸：11mm*17mm","盒",1,{"v":13,"d":"13.00"}]
[82,"保险丝","规格：7.5A小号保险丝（100片/1盒），尺寸：11mm*17mm","盒",1,{"v":13,"d":"13.00"}]
[83,"保险丝","规格：10A小号保险丝（100片/1盒），尺寸：11mm*17mm","盒",1,{"v":13,"d":"13.00"}]
[84,"保险丝","规格：15A小号保险丝（100片/1盒），尺寸：11mm*17mm","盒",1,{"v":13,"d":"13.00"}]
[85,"保险丝","规格：20A小号保险丝（100片/1盒），尺寸：11mm*17mm","盒",1,{"v":13,"d":"13.00"}]
[86,"保险丝","规格：25A小号保险丝（100片/1盒），尺寸：11mm*17mm","盒",1,{"v":13,"d":"13.00"}]
[87,"保险丝","规格：30A小号保险丝（100片/1盒），尺寸：11mm*17mm","盒",1,{"v":13,"d":"13.00"}]
[88,"保险丝","规格：5A中号保险丝（100片/1盒），尺寸：19mm*19mm","盒",1,{"v":13,"d":"13.00"}]
[89,"保险丝","规格：7.5A中号保险丝（100片/1盒），尺寸：19mm*19mm","盒",1,{"v":13,"d":"13.00"}]
[90,"保险丝","规格：10A中号保险丝（100片/1盒），尺寸：19mm*19mm","盒",1,{"v":13,"d":"13.00"}]
[91,"保险丝","规格：15A中号保险丝（100片/1盒），尺寸：19mm*19mm","盒",1,{"v":13,"d":"13.00"}]
[92,"保险丝","规格：20A中号保险丝（100片/1盒），尺寸：19mm*19mm","盒",1,{"v":13,"d":"13.00"}]
[93,"保险丝","规格：25A中号保险丝（100片/1盒），尺寸：19mm*19mm","盒",1,{"v":13,"d":"13.00"}]
[94,"保险丝","规格：30A中号保险丝（100片/1盒），尺寸：19mm*19mm","盒",1,{"v":13,"d":"13.00"}]
[95,"绒布线束胶带","汽车绒布胶带，线束耐高温隔音降噪超粘电工绝缘胶带，每卷规格：长度：15米，宽度19mm，厚度0.29mm。 ","卷",50,{"v":5,"d":"5.00"}]
[96,"绝缘胶布","电气绝缘胶带，电工电线胶布，PVC防水耐高温加宽型大卷黑色胶带，每卷规格：长度约9米，宽度16mm，厚度0.16mm。","卷",40,{"v":5,"d":"5.00"}]
[97,"万用表用9V碱性电池","规格：9V×10粒/套；型号：6LR61-2B，电池类型:碱性电池","套",2,{"v":105,"d":"105.00"}]
[98,"万用表用9V可充电电池","电池类型：镍氢，类型：9V，规格：镍氢280毫安/节。","节",15,{"v":15,"d":"15.00"}]
[99,"5号可充电电池","类型：液晶4槽充电器，配1.5VAA4070mwh*8节，型号：4070mWh锂电池，充电电池规格：5号电池，容量：1100mAh。\n","套",2,{"v":221,"d":"221.00"}]
[100,"7号碱性电池","型号：LR6；电池规格：7号；电池节数：60节/套。","套",3,{"v":49,"d":"49.00"}]
[101,"电烙铁","分类：200W智能数显调温电烙铁，功率：200W，具备功能：LED液晶数显、安全防烫、智能温控、可实现温度调节（最低200摄氏度，最高500摄氏度），产品尺寸:240mm，电源线长:1.2m。","个",30,{"v":78,"d":"78.00"}]
[102,"教学黑板磁扣","规格：CILI89888，尺寸：直径30mm/个，数量：50枚/1桶。","桶",1,{"v":19,"d":"19.00"}]
[103,"叉梯","货号：奥誉-LJ-026；\n梯类型：双侧梯；承重等级：150kg；\n材质：铝合金；踏板数：四步梯；\n绝缘性：非绝缘；颜色分类：双筋加强版-全铝1.0米","个",3,{"v":126,"d":"126.00"}]
[104,"机油壶","规格：DL2403；容量：350ml，尺寸：185×145mm，材质：冷轧板。","个",20,{"v":22,"d":"22.00"}]
[105,"工业擦抹布","产品尺寸：30*40cm；重量：30斤/捆。","捆",1,{"v":92,"d":"92.00"}]
[106,"220-250V玻璃保险丝管","分类：10A(5*20mm）10只/套。","套",1,{"v":5,"d":"5.00"}]
[107,"高清线","接口类型：HDMI A Type 主演性能：HDMI线 工艺：镀金+棉网编织  规格：2.0\\编织4K\\60Hz\\5米，其他：支持2.1TMDS","根",6,{"v":87,"d":"87.00"}]
[108,"U盘","类型：银色金属 ，规格：TYPE-C手机U盘， 容量：64G，接口规格：3.2高速Type-C双接口。","个",20,{"v":35,"d":"35.00"}]
[109,"无线影音传输器","用途：将电脑与多媒体大屏实现无线传输投屏，智能系统：Androd 11，视频接口：HDMI2.0，其他接口USB蓝牙版本5.0，解码能力：4K 30FPS,储存量：4G，运行内存：1G，输出分辨率：4K，CPU核心数：四核，双频Wi-Fi5，功能：投屏，产品尺寸：长178mm、宽101mm、高39mm","台",1,{"v":585,"d":"585.00"}]
[110,"活塞环压缩器","规格：4寸， 材质：不锈钢， 使用范围：60-160mm。","个",30,{"v":18,"d":"18.00"}]
[111,"活塞环拆装钳","型号：中号   尺寸：100-120mm。","个",30,{"v":18,"d":"18.00"}]
[112,"船型开关","规格:船型开关，尺寸： 21*15mm ,分类:2脚2档+黑色无灯+铜脚。","个",100,{"v":0,"d":"0.00"}]
[113,"尼龙塑料扎带","类型：NL-002，材质：全新尼龙66，规格：颜色黑-数量250条-单根长500mm*宽3.6mm","包",6,{"v":25,"d":"25.00"}]
[114,"镀锌铁链","镀锌铁链，链子直径5MM，内长26mm外长37mm，镀锌铁链子，规格：3米/条+配两个锁扣。","套",4,{"v":29,"d":"29.00"}]
[115,"汽车座椅翻新皮革","材质：头层牛皮，颜色：黑，图案：纯色，尺寸：长200cm、宽80cm/张。","张",2,{"v":351,"d":"351.00"}]
[116,"秒表电池","规格：A76/LR44，尺寸：直径11.6mm、厚度5.4mm，电压：1.5V、保质期：3年，数量：10粒/1板","板",5,{"v":13,"d":"13.00"}]
[117,"汽车钥匙电池","规格：CR2032，尺寸：直径20mm、厚度3.2mm，电压：3V、保质期：10年，数量：5粒/1板","板",10,{"v":12,"d":"12.00"}]
[118,"美工刀片","类型：银色2015尖头30°刀片，尺寸：长70mm 宽9mm 厚度0.4mm，材质：合金钢，规格：10片/盒。","盒",30,{"v":3,"d":"3.00"}]
[119,"汽车贴膜喷壶","材质：塑料，颜色分类：进口 黑色耐酸碱喷壶，货号：G-T031，容量：800ML。","个",20,{"v":12,"d":"12.00"}]
[120,"贴膜安装液","规格：汽车车衣果冻安装液，净含量：18L/1桶。","桶",2,{"v":585,"d":"585.00"}]
[121,"汽车贴膜牛筋刮板","规格：中号车衣刮板，颜色：蓝，尺寸：长：10cm、宽7.4cm。","个",12,{"v":23,"d":"23.00"}]
[122,"贴膜辅助器-弯型刮板          ","款式：弯钢款（带弧度），材质：钢+塑料，尺寸：长17.3cm、宽11.8com、厚度：0.4mm。","个",12,{"v":14,"d":"14.00"}]
[123,"驱水镀膜上光蜡","款式：qsi净含量：18L/1桶，颜色：白色液体。","桶",5,{"v":158,"d":"158.00"}]
[124,"胶带","规格：透明-宽度55-厚度22*48卷。","箱",1,{"v":234,"d":"234.00"}]
[125,"单相导轨式智能电表","规格：DDS6616-4P单相导轨电能表，液晶显示 10-60A。","个",4,{"v":88,"d":"88.00"}]
[126,"线缆","规格：三芯3*6平方mm， 型号：黑色/CDRVV3*6","米",10,{"v":29,"d":"29.00"}]
[127,"开关型直流稳压电源","开关型直流稳压电源数显可调电压电流手机维修高分辨率  型号： UTP1310 (0~32V 0~10A)","个",1,{"v":768,"d":"768.00"}]
[128,"磷酸铁锂电芯","规格：全新磷酸铁锂单体电池、带螺柱，容量及电压：30ah/3.2V；尺寸：21*100*155mm","个",20,{"v":67,"d":"67.00"}]
[129,"机油","机油等级：HX7 PLUS 5W-40 SP级，机油粘度;5W-40,机油等级：SP，机油种类：全合成机油，更换周期：1万公里，规格：4L/1瓶，产地：国产","瓶",8,{"v":185,"d":"185.00"}]
[130,"塑料间隙规","规格：0.025-0.075mm，规格：长度30cm、10只/1盒。","盒",2,{"v":363,"d":"363.00"}]
[131,"钢管30×30","规格：≥30×30×2mm镀锌钢管、长度6M/根（厚度必须达标才可以）","根",20,{"v":76,"d":"76.00"}]
[132,"钢管50×30","规格：≥50×30×2mm镀锌钢管、长度6M/根（厚度必须达标才可以）","根",5,{"v":94,"d":"94.00"}]
[133,"钢管80×40","规格：≥80×40×5mm镀锌钢管、长度6M/根（厚度必须达标才可以）","根",4,{"v":100,"d":"100.00"}]
[134,"无线键盘、鼠标套装","技术要求：8100GT（无线多模黑色），按键数大于100键，链接方式：无线、蓝牙，轴体类型：无轴体，电池容量：小于或等于999mAh，键盘尺寸：440×139×25mm，键盘重量：约514g,按键数：105键+8个多媒体快捷键，鼠标尺寸：98×61×34mm，鼠标重量：约53克，工作方式：原相322高引擎。","套",8,{"v":174,"d":"174.00"}]
[135,"大众牌照灯","规格：B8双灯珠牌照灯，配件号：35D 943 021 A","个",2,{"v":18,"d":"18.00"}]
[136,"大众倒车镜照地灯","规格：B8倒车照地灯镜，车型：大众，材质：ABS材质+线束，数量：5件套（照地灯*2、后视镜底照壳*2、线束*1），其他要求：专车专用，实现功能：投影出大众标+MAGOTAN","套",2,{"v":349,"d":"349.00"}]
[137,"大众网关模块J533","规格：B8网关（J533） 配货号：3Q0907530AA/AJ/AG","个",2,{"v":164,"d":"164.00"}]
[138,"点火开关","规格：B8一键启动开关，配货号：3GD 959 839 A WZU","个",2,{"v":88,"d":"88.00"}]
[139,"无钥匙进入天线","类型：钢制粘贴式平衡块，规格：5克+10克/45条/1盒，5克规格：长19mm、宽11.2mm，10克规格：长22.6mm、宽19mm。+D150:D153+D141","个",2,{"v":29,"d":"29.00"}]
[140,"转向灯LED","规格：B8LED转向灯，配件包含：（灯光芯片×2、线束×2）/套","套",2,{"v":229,"d":"229.00"}]
[141,"汽车蜗牛喇叭","规格：汽车蜗牛喇叭，配件包含：高音喇叭+低音喇叭/套","套",2,{"v":152,"d":"152.00"}]
[142,"车窗开关","规格：（后左-单开关带镀铬亮条/1、副驾驶前右-单开关带镀铬亮条/1）/套","套",4,{"v":41,"d":"41.00"}]
[143,"大灯开关","规格：17-24款B8（无孔/集成款)","个",2,{"v":232,"d":"232.00"}]
[144,"后视镜调节开关","规格：高配加热折叠后视镜开关，配货号：5TD 959 565 CIHA","个",2,{"v":70,"d":"70.00"}]
[145,"天窗排水疏通器","规格：疏通头（长度2.2米、不锈钢材质）+缝隙刷+清洗管/1套","套",2,{"v":32,"d":"32.00"}]
[146,"汽车门板拆卸气囊工具","材质：橡胶，尺寸：长度195mm、宽度115mm、管长：250mm、承重：200kg。","个",6,{"v":14,"d":"14.00"}]
[147,"汽车补胎打磨工具套装","规格：KB5L，件数：气动打磨机/1（长175mm、宽40mm）、6mm磨损头×5、3mm磨头×5、夹头×2、接头/1、扳手×2=1套。","套",2,{"v":84,"d":"84.00"}]
[148,"汽车轮胎补胎蘑菇钉胶片","尺寸：杆径3毫米，胶片直径35毫米，规格：24片/1盒。+D150:D153D153D150:D152D150:D154D153D150:D150:D153","盒",1,{"v":70,"d":"70.00"}]
[149,"汽车轮胎补胎蘑菇钉胶片","尺寸：杆径4.5毫米，胶片直径44毫米，规格：24片/1盒。","盒",1,{"v":73,"d":"73.00"}]
[150,"汽车轮胎补胎蘑菇钉胶片","尺寸：杆径4.5毫米，胶片直径52毫米，规格：24片/1盒。","盒",1,{"v":75,"d":"75.00"}]
[151,"车轮平衡块","类型：钢制粘贴式平衡块，规格：5克+10克/45条/1盒，5克规格：长19mm、宽11.2mm，10克规格：长22.6mm、宽19mm。","盒",3,{"v":42,"d":"42.00"}]
[152,"热风枪","型号：GHG20-63，功率：2000瓦，电压：220V，功能：温度调节范围50-630摄氏度、实现3挡调节、可实现液晶显示调节温度、具有温度过载保护，订货编号：06012A6280","把",2,{"v":993,"d":"993.00"}]
[153,"热风枪","型号：100058163305，货号：033244，功率：2500瓦，功能：温度调节范围50-600摄氏度、实现2挡调节、可实现液晶显示调节温度.","把",6,{"v":137,"d":"137.00"}]
[154,"汽车玻璃膜除胶剂","类型：汽车玻璃膜除胶剂，车用清洗剂分类：除胶剂，规格：500ML/1瓶。","瓶",30,{"v":19,"d":"19.00"}]
[155,"车贴膜工具除胶铲刀塑料刮刀","颜色分类：橙黄色，规格：铲刀2把+1盒塑料刀片（100片），铲刀尺寸：长10.8cm、宽4.6com。","套",12,{"v":34,"d":"34.00"}]
[156,"贴膜工具腰包","规格：工具包（大号、带腰带、含金属扣），颜色：黑，尺寸：长25cm、宽17cm、厚5cm，材质：防水牛津布。","套",30,{"v":27,"d":"27.00"}]
[157,"太阳膜测试仪器红外线功率计","类型：LS122 IR太阳膜测试仪器红外线功率计，功能：直接显示阻隔率、光谱范围1000-1700nm、峰值波长1400nm，尺寸：长125mm、宽69mm、高24.5mm，仪器供电：AAA电池4节。","台",1,{"v":550,"d":"550.00"}]
[158,"汽车贴膜工具修边7件套","规格：新款塞边7件套（产品数量7件为1套）（带磁铁）+套装盒子，材质：TPU+ABS。","套",16,{"v":33,"d":"33.00"}]
[159,"加长吹尘枪","颜色：黑，规格：第二代加长-铜阀吹尘枪，尺寸：风咀长度280mm、手柄长度160mm，接头规格：20PM快接。","把",6,{"v":21,"d":"21.00"}]
[160,"漆膜仪","规格：GC8102四代蓝色，显示方式：数显式，类别：磁性+涡流测厚仪，工作方式：一体式，可测量材质：涂层、漆膜、镀层、金属、油漆，尺寸：106*62*25毫米，重量：54.2克。","台",1,{"v":702,"d":"702.00"}]
[161,"汽车隔音吸音棉","材质：聚酯纤维，尺寸：50cm×80cm（带背胶），规格：50cm×80cm/1张/400克。","张",20,{"v":15,"d":"15.00"}]
[162,"止震板","类型：隔音止震板-SW01，材质：丁基橡胶+合成高分子材料，规格：（黑铝止震隔音板0.5米×3.2米/1张+锯齿滚轮+卡扣+翘板）1套。","套",16,{"v":49,"d":"49.00"}]
[163,"收纳盒","类型：蓝色6，尺寸：长347mm、宽248mm/个、高94mm，材质：塑料，颜色：蓝。","个",40,{"v":8,"d":"8.00"}]
[164,"货物架","类型：加厚加长/单层承重370kg，尺寸：长度150cm、宽度60cm、高度200cm，规格：黑色主架，层数：5层，材质：钢。","个",8,{"v":199,"d":"199.00"}]
[165,"手持吸尘器","规格：2025款Y8顶配，颜色：黑，额定功率：66W，电池容量：200mAh*2，充电方式：USB充电线，电机机芯：有刷电机,产品吸力：6000Pa，包含：1.主机 2.滤芯×3 3.长吸气嘴 4.长吹气嘴 5.大号充气嘴 6.吸嘴毛刷 7.吹嘴毛刷 8.抽气嘴 9.小号充气嘴 10.充电线 11.地刷 12.软包。","把",2,{"v":163,"d":"163.00"}]
[166,"美纹纸胶带","类型：YGMWZ50，规格：宽度1.5cm*长度50m×4卷/1包，材质：关纹纸","包",10,{"v":10,"d":"10.00"}]
[167,"无尘收边布","类型：贴膜收边布，材质：麂皮绒，尺寸：14.5cm*17.5cm，规格：100张/1包","包",1,{"v":70,"d":"70.00"}]
[168,"1次性汽车脚垫","材质：牛皮纸，颜色：黄，尺寸：50*40cm，规格：500张/1包","包",1,{"v":69,"d":"69.00"}]
[169,"1次车内防护套","材质：PE塑料，尺寸：80cm*140cm，规格：23克/1套（座椅套、方向盘套）×100套/1包","包",1,{"v":39,"d":"39.00"}]
[170,"汽车贴膜机舱盖护垫布","类型：加绒加厚，材质：牛津布+复合布可选，颜色：黑色，尺寸：1.7米×1.2米/张","张",6,{"v":59,"d":"59.00"}]
[171,"贴膜美工刀","长度：140mm，功能：尾部折断功能、自动锁定、防晃动夹持设计、安全割线设计，颜色：白+灰","把",20,{"v":15,"d":"15.00"}]
[172,"3M双面胶","类型：56系列，尺寸：宽10mm、长3米/1卷。","卷",20,{"v":8,"d":"8.00"}]
[173,"汽车太阳膜手持烤灯","类型：K 002，功率：275W，尺寸：长17.5cm、宽17cm，规格：插电式。","个",2,{"v":75,"d":"75.00"}]
[174,"紫外线测试卡强度指示卡","类型：0308测试卡纸，尺寸：8.5cm*5.4cm，紫外线灯尺寸：长47mm、宽mm规格：紫外线测试卡纸100张+2个紫外线灯/1套","套",1,{"v":117,"d":"117.00"}]
[175,"车衣拉力测试仪","名称：车衣拉力测试仪294型，规格：透明膜穿刺测试仪500N 透明膜穿刺测试仪500N+带底座，续航方式：充电，测试仪尺寸：长14.5cm、宽7.5cm、穿刺针长11cm，底座尺寸：长28cm、宽21cm、高4cm。","套",1,{"v":541,"d":"541.00"}]
[176,"汽车贴膜施工手套","类型：贴膜手套，材质：高弹性纤维材质，颜色：黑，规格：黑色手套×5双/1包","包",15,{"v":14,"d":"14.00"}]
[177,"三步可收折叠梯","类型：加高加厚三步折叠梯，颜色：灰+红，展开尺寸：高73cm、宽46cm、长65cm，材质：加厚型PP","个",8,{"v":116,"d":"116.00"}]
[178,"透明离型纸","型号：透明离型纸，尺寸：1.05米宽×200米长/卷，材质：PET-透明，。","卷",1,{"v":585,"d":"585.00"}]
[179,"激光剪刀","尺寸：长21cm、宽8.5cm，功能：具有激光红外线直线照射功能。","把",6,{"v":19,"d":"19.00"}]
[180,"刚卷尺","尺寸：卷尺长度7.5米、尺带宽度25mm、外壳尺寸80*77*44mm，尺带特点：双面白尺带，功能：具有自锁、磁吸功能，卷尺净重：0.375kg，水平挺直：2.8米。","把",4,{"v":33,"d":"33.00"}]
[181,"汽车漆面保护膜","材质：PE，颜色：透明，粘合性：中粘，尺寸：宽30cm、长150m/1卷。","卷",2,{"v":150,"d":"150.00"}]
[182,"黄和纸保护膜","材质：和纸+塑料膜，尺寸：宽55cm、长20m×1卷，规格：120卷×1箱","箱",1,{"v":374,"d":"374.00"}]
[183,"龙卷风清洗枪","类型：JT-01龙卷风清洗枪（轴承款），容量：1L，材质：铝合金喷塑+PU，进气接口：气管快接，进气压力：6bar-8bar","个",2,{"v":116,"d":"116.00"}]
[184,"龙卷风内饰清洗枪","类型：G-T003龙卷风内饰清洗枪，容量：1L，材质：铝合金烤漆+PE，进气接口：气管快接，进气压力：6bar-8bar","个",1,{"v":232,"d":"232.00"}]
[185,"绝缘橡胶垫","类型：防静电胶垫，尺寸：厚度3mm、长度150cm、宽度80cm/张，面层电阻率：107-109Ω。","张",20,{"v":53,"d":"53.00"}]
[186,"汽车玻璃划痕修复套装","类型：FC5050汽车玻璃划痕修复套装，规格：轻巧款（中度划痕修复套装：抛光机+自粘玻璃磨砂纸5张+2寸羊毛抛光轮1个+2寸自粘盘1个+60mL抛光粉1瓶+喷瓶1个+擦车毛巾1块+海绵3块+说明书1份）/套，抛光机转速：3000转/分钟以上，电源方式：220V.","套",2,{"v":234,"d":"234.00"}]
[187,"玻璃抛光去痕迹风挡沙纸","规格：金字塔海绵砂【180目】/1、灰色 金字塔海绵砂【360目】/1、绿色 金字塔海绵砂【800目】/1、粉色 金字塔海绵砂1500目/1、蓝色金字塔海绵砂【3000目】/1、橙色金字塔海绵砂【5000目】白色/1×1套，尺寸：2寸。","套",4,{"v":76,"d":"76.00"}]
[188,"玻璃抛光粉","类型：DW-玻璃抛光粉，规格：80g/瓶，材质：CeO2。","瓶",20,{"v":5,"d":"5.00"}]
[189,"汽车玻璃清洁擦","类型：12.9-aw，规格：清洁擦（大号）100个/包，单个尺寸：9×5×2.5cm。材质：海绵块","包",1,{"v":84,"d":"84.00"}]
[190,"防冻液","防冻液类型：乙二醇，颜色：红色，型号：四季通用车，冰点：-25℃，规格：4KG/桶","桶",10,{"v":47,"d":"47.00"}]
[191,"方向机助力油","净含量：1L/桶，类型：全合成，规格：ATF330，颜色：红色，耐低温：-30℃","桶",2,{"v":23,"d":"23.00"}]
[192,"火花塞","适配发动机：EA211发动机，EA888老款1.8T第一代，\n火花塞类型：电极型火花塞，\n火花塞材质：双铂金，包装规格：4支/盒，EA211发动机火花塞2盒，EA888老款1.8T第一代火花塞2盒。\n","盒",4,{"v":187,"d":"187.00"}]
[193,"手持式360度内窥镜","类型：6mm安卓苹果修车电脑通用款手提包包装，基本参数，产品型号：  JC600-Z ，摄像头光源：6颗高亮LED灯 ，摄像头直径;6.0mm  手动调光:支持 ,蛇管长度：1m/2m/3m， 传感器 :1/6\"CMOS \n材质:弹性金属软管, 像素 :200万 \n景深:≥15-100mm, 耐高温环境 : ≤85℃ ，视角 ：90° ","个",1,{"v":445,"d":"445.00"}]
[194,"201不锈钢喉箍","表面处理：抛光，材质：不锈钢，带宽：12mm，厚度\n：0.6mm\n规格类型，类型：卡箍，类型：【可捆扎的直径范围：18-32mm】12mm宽。","个",20,{"v":1,"d":"1.00"}]
[195,"油底壳放油螺丝垫片盒装铝铜垫片套装","规格：铝垫+组合垫 90片 1盒,\n类型：铜铝组合垫片大众日产丰田垫通用型号混装盒装","盒",1,{"v":47,"d":"47.00"}]
[196,"塑料修复金属网","材质：不锈钢，补网规格：160×240mm，加厚防断裂，","张",60,{"v":4,"d":"4.00"}]
[197,"带线的保险丝座","规格：中号14线（15A），保险丝座带30CM线纯铜线，\n线的规格：2.0平方毫米。","个",100,{"v":2,"d":"2.00"}]
[198,"大众桑塔纳2000转向大灯+雨刮开关总成","类型：转向+雨刮开关，适配车型：桑塔纳 志俊,桑塔纳2000,桑塔纳3000，适配发动机类型：1.8 手动 GSi 时代骄子，","个",8,{"v":117,"d":"117.00"}]
[199,"汽车改装开关","1号 圆型开关:开孔11.5MM无档开关带线10个，\n2号 圆型开关:开孔11.5MM有档开关带线10个，\n3号船型圆型开关:开孔20MM有档开关带线10个，\n4号 船型开关:开孔17.5*12.3MM有档开关带线10个，\n5号圆型开关:开孔34.8*24.8MM无档开关带线10个。","个",50,{"v":4,"d":"4.00"}]
[200,"汽车改装大电流金属带灯按钮 ","产品名称：大电流金属带灯按钮， 带灯样式： 环形和电源，产品类型 FXBD系列， 开孔尺寸 19mm \n电流规格 15A， 操作类型 自锁和自复位 \n带灯颜色 红， 基座材料 PBT \n外壳材料： 不锈钢， 接线款式 焊接脚(可配插座) \n触点形式 默认一常开,最大可承受电流 12-24V:15A \n环形灯带：10个，电源灯带10个","个",20,{"v":6,"d":"6.00"}]
[201,"开口铜鼻子","名称：OT开口铜鼻子，紫铜电线线鼻子，接线端子最大电流：20A ，材质：纯铜，每盒配置规格：50A，10只、40A，10只、30A，10只、20A，20只、10A，20只。\n5种规格","盒",1,{"v":14,"d":"14.00"}]
[202,"单面玻璃纤维胶带透明胶带","材质：网格纤维，尺寸：5cm宽×50米长/卷。\n","卷",10,{"v":6,"d":"6.00"}]
[203,"锂电池均衡板","功能：主动均衡 智能保护板，有效修复电芯压差\n配置：内置蓝牙APP，GPS定位，适用于8-24串60/80A\n主动均衡保护板，适配电压：72v，型号：铁锂电池智能蓝牙BMS 8~24串通用150A持续充放电2A均衡，具备：过温保护功能，类被：银色板，型号尺寸为：≥135*83*17.6mm。","个",1,{"v":936,"d":"936.00"}]
[204,"极空保护板专用显示屏","名称：极空保护板专用显示屏，规格：带功率容量显示4.3寸，颜色：彩色，功能：能实时显示电池包的状况（电压，温度，功率，充放电情况），单体电池电压情况，配信号线和开关电源线。","个",1,{"v":176,"d":"176.00"}]
[205,"电机控制器","名称：18管永磁同步电机控制器，适配电压：48V-72V，适配功率：800w-1000w。        ","个",1,{"v":236,"d":"236.00"}]
[206,"开关电源","输入电压：110/200v，50-60HZ，AC,输出：DC 12V，50A.，功率：600W,型号：S-600-12.可实现：电流不变，电压在1-12V任意调节","个",2,{"v":304,"d":"304.00"}]
[207,"电源变压器","输入电压：200v-265v，50HZ，AC,输出：DC 24V，15A.，功率：360W,型号：S-360-24.","个",1,{"v":180,"d":"180.00"}]
[208,"雨刮继电器","适配：老捷达雨刮继电器，工作电压：12V，规格;6脚捷达雨刮继电器总成","个",6,{"v":70,"d":"70.00"}]
[209,"电子闪光继电器","通用电子闪光继电器，工作电压：12VDC，型号：SG152B.","个",6,{"v":12,"d":"12.00"}]
[210,"五脚继电器","汽车五脚继电器，工作电压：12VDC，触电材料：合金银触点，最大电流：≤40A.","个",15,{"v":12,"d":"12.00"}]
[211,"扩音器","型号：S518黑色无线连接款，尺寸：87.5mm*129mm*40mm，重量：225g，电池容量：1500毫安，其他功能：支持有线与无线连接、具有防啸功能、蓝牙5.3","个",10,{"v":117,"d":"117.00"}]
[212,"前挡膜大头刮板","型号：加长刮板，规格：灰色加长刮板/1把、尺寸：长385mm、宽75mm+白色加长带硅胶刮板/1把、尺寸：长358mm、宽153mm/套。","套",10,{"v":55,"d":"55.00"}]
[213,"汽车用配电盒","名称：汽车通用型12路保险盒带8个继电器总成，型号：4脚12伏，40A,规格：保险盒长度：≥123mm，宽度：≥≥200mm，保险丝盒底座高：≥46mm，带盖总高：≥80mm。\n","个",2,{"v":152,"d":"152.00"}]
[214,"汽车用配电盒","名称：汽车通用型12路保险盒带8个继电器总成，型号：5脚12伏，40A,规格：保险盒长度：≥123mm，宽度：≥≥200mm，保险丝盒底座高：≥46mm，带盖总高：≥80mm。\n","个",2,{"v":152,"d":"152.00"}]
[215,"冷压接线端子套装","产品型号：SNB/RNB裸端子套装，冷压端子圆型叉型电线接线端子UTOT铜鼻子线耳DIY组合套装，规格：每盒数量：320只 10规格，材质：铜镀锌材质。","盒",2,{"v":59,"d":"59.00"}]
[216,"电动车单变频增程器","名称;单变频增程器，形式：整体增程器，发电电压：72伏，\n配备：一键启动模式，5升大油箱，额定功率：6KW，额定电流：70A，额定电压：72V，排量：225ml，额定转速：3400±50rpm，产品尺寸：长宽高:≥37*32*35。","个",1,{"v":3042,"d":"3042.00"}]
[217,"新能源汽车专用保险丝","新能源保险丝，汽车熔断器，车载保险丝规格：15A的5个，20A的5个，30A的5个","个",15,{"v":18,"d":"18.00"}]
[218,"改装转向灯","名称：LED双色流水转向灯，类型：装饰灯，规格：V型流水led防水灯，产品材质ABS塑料+亚克力+LED，输入电压：12V，产品规格：1对(安装螺丝10mm)\n。","个",4,{"v":18,"d":"18.00"}]
[219,"汽车LED后刹车灯","名称：汽车货车爆闪警示灯led刹车，灯七彩LED12V防追尾雾灯防水后刹车，\n输入电压：12V，产品规格：1对(安装螺丝10mm)，产品长宽规格：≥150mm*100mm。","个",4,{"v":23,"d":"23.00"}]
[220,"安全带","名称：两点式安全带，自动收缩座椅通用安全带， 卷收两点式安全带，伸缩长度：≥1米，安装孔：≥12mm，卡口总长度：≥160mm，","个",2,{"v":60,"d":"60.00"}]
[221,"油门踏板","名称：电动车油门踏板加速器，带一字传感器插头，地毯式调速器，\n模式：霍尔式采集信号方式.","个",2,{"v":23,"d":"23.00"}]
[222,"刹车泵脚刹总成","名称：电动四轮车刹车踏板 ，四轮脚刹踏板 80mm通用刹车泵脚刹总成，\n配制动踏板，手刹，制动主缸和储液罐，制动灯开关，制动液位传感器，","个",2,{"v":59,"d":"59.00"}]
[223,"电动车刹车系统总成","名称：电动四轮车刹车泵一拖四，油管配置:两根80厘米.两根1米.一根2.4米。","个",1,{"v":352,"d":"352.00"}]
[224,"汽车改装前悬挂摇臂","名称：四轮摩托沙滩车改装前悬挂摇臂摆臂碟刹转向羊角法兰减震套装，\n配置：含有上下两个摆臂，减震弹簧，羊角法兰和制动系统。","套",2,{"v":460,"d":"460.00"}]
[225,"阶梯钻头","名称：万能宝塔钻头扩孔开孔器，多功能不锈钢高硬度金属专用打孔阶梯神器，\n材质:高速钢表面处理:镀钛/氮化\n规格:\n4-32(15阶)\n4mm,6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,16mm,18mm,20mm,22mm,24mm,26mm,28mm,30mm,32mm4-20(9阶):\n4mm,6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,16mm,18m\nm,20mm\n3-12(10阶)\n3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,11mm,12mm4-12(5阶)\n4mm.6mm.8mm.10mm.12mm","套",1,{"v":20,"d":"20.00"}]
[226,"洗车去污泥","型号：M1450，规格：洗车去污泥150g×2+50g/套。","套",10,{"v":44,"d":"44.00"}]
[227,"45°美工刀","型号：2053，规格：美工刀/1把+配套45°刀片/套","套",10,{"v":10,"d":"10.00"}]
[228,"FM立体声简易收音机套件","类型：PCB板+元件+电池盒子+电池+耳机线，部件清单：（30k电阻/1、24p瓷片/1、0.1uh电感/1、103p瓷片/1、1uh电感/1、223p瓷片/1、100uf电容/2、32768晶振/1、轻触开关/1、耳机插口/1、芯片/1、电池盒子/1、扎带/1、pcb板/1）/套","套",20,{"v":15,"d":"15.00"}]
[229,"得力剪刀","类型：剪膜刀，尺寸：长17.5cm、宽8cm。","把",6,{"v":15,"d":"15.00"}]
[230,"迷你牛筋刮板","类型：迷你牛筋刮，尺寸：长柄：长度21.7cm、宽6cm，+短柄：长度16.5cm、宽度6cm/套","套",10,{"v":15,"d":"15.00"}]
[231,"汽车贴膜专用防静电镊子","类型：镊子三件套，规格：弯头镊子、尖头镊子、扁头镊子/套。","套",4,{"v":20,"d":"20.00"}]
[232,"柴油发动机机油","商品名称：长城牌机油；，长城尊龙T500 CI-4 15W-40柴油机油 ；机油等级：CI-4；容量：≥16kg/桶。","桶",8,{"v":200,"d":"200.00"}]
[233,"机油滤清器","机油滤清器型号：JX0810Y；JX0810Y机油滤芯适配云内新昌 490 叉车机油滤清器。","个",6,{"v":30,"d":"30.00"}]
[234,"机油滤清器","型号：JX0818A，适配机滤61000070005豪沃/德龙货车机油滤清器滤芯1000424655A。","个",6,{"v":40,"d":"40.00"}]
[235,"燃油沉淀器","名称：柴油发动机用燃油沉淀器，型号：DX150燃油沉淀器","个",6,{"v":15,"d":"15.00"}]
[236,"机油滤清器","名称：柴油发动机机油滤清器，型号：柴油滤芯CX0710","个",6,{"v":45,"d":"45.00"}]
[237,"汽车前悬架系统","适配北汽EV160新能源纯电动车底盘。","副",1,{"v":600,"d":"600.00"}]
[238,"汽车后悬架系统","适配北汽EV160新能源纯电动车底盘。","副",1,{"v":600,"d":"600.00"}]
[239,"汽车转向系统","适配北汽EV160新能源纯电动车，带方向盘和车灯和雨刮开关。","套",1,{"v":600,"d":"600.00"}]
[240,"汽车前驱车辆传动系统及制动系统","适配北汽EV160新能源纯电动车底盘，带轮毂和轮胎。","副",1,{"v":600,"d":"600.00"}]
[241,"新能源汽车用真空泵","新能源汽车刹车真空助力泵，电子真空泵，刹车助力器，电动刹车真空泵总成，型号：UP50","个",1,{"v":393,"d":"393.00"}]
[242,"新能源汽车用真空储气罐","适用新能源汽车真空储气罐总成， 真空罐总成带传感器一个","个",1,{"v":644,"d":"644.00"}]
[243,"工业风扇底座","适配工业风扇底座直径420mm，内径：42mm，重量≥3.5KG,","个",2,{"v":30,"d":"30.00"}]
[244,"多功能蒸汽清洗机","用途：去除汽车旧太阳膜，水压：5000W，可实现功能：温湿+臭氧+脉冲+蒸汽+冷水+热水+专业黑色工具箱集成一体化+手提，蒸汽管长度：5米，电源线长度：2.5米，重量：9kg，尺寸：415×320×200mm，配备水泵数量：2个进口超强高压泵，水压峰值：100KG，蒸汽功率：3800W，压力挡位调节：8档/手柄单击+屏幕按钮调节，其他：配置清洗工具19件套+清洗罩2件，重量9KG。","台",1,1200]
[245,"车衣厚度测试仪","规格：标准超速芯片款，具备功能：对车衣膜、太阳膜、纸张厚度完成测试，仪器表身尺寸：120mm高、100mm宽、测量头直径（千分平头）10mm、喉深30mm、，其他：公英制转换、LED液晶显示屏、精度误差：0.001mm，","台",1,225]
[246,"车衣雷达孔开口器","功能：汽车雷达孔贴膜切圆，规格：收纳盒+雕刻刀（尺寸：1.1cm×17cm）+镊子（尺寸：12.5cm×1cm）+雕刻刀片×9+雷达孔切圆器（3.5cm×8cm）/套，重量：216g","套",1,100]
[247,"304不锈钢螺丝","规格：M5×12,带平垫、弹簧垫，十字头（50只）","套",1,15]
[248,"304不锈钢螺丝","规格：M5×14，带平垫、弹簧垫，十字头（50只）","套",1,15]
[249,"304不锈钢螺丝","规格：M4×10,带平垫、弹簧垫，十字头（50只）","套",1,15]
[250,"304不锈钢螺丝","规格：M4×12，带平垫、弹簧垫，十字头（50只）","套",1,15]
[251,"304不锈钢螺丝","规格：M6×12，带平垫、弹簧垫，十字头（20只）","套",1,15]
[252,"304不锈钢螺丝","规格：M6×14，带平垫、弹簧垫，十字头（20只）","套",1,15]
[253,"304不锈钢螺丝","规格：M6×25，带平垫、弹簧垫，十字头（20只）","套",1,15]
[254,"304不锈钢螺丝","规格：M5×12,，梅花无柱头（20只）","套",1,15]
[255,"304不锈钢螺丝","规格：M5×14，梅花无柱头（20只）","套",1,15]
[256,"304不锈钢螺丝","规格：M4×10, 梅花无柱头（50只）","套",1,15]
[257,"304不锈钢螺丝","规格：M4×12， 梅花无柱头（50只）","套",1,15]
[258,"316不锈钢螺丝","规格：M6×12， 梅花无柱头（10只）","套",1,15]
[259,"316不锈钢螺丝","规格：M6×14， 梅花无柱头（10只）","套",1,15]
[260,"316不锈钢螺丝","规格：M6×25， 梅花无柱头（10只）","套",1,15]
[261,"切割片","尺寸：355*2.5*25.4mm，用途：各种金属不锈钢切割。","片",30,11]
[262,"汽车原子灰","原子灰净含量：3kg/桶+固化剂：60g/桶+砂纸+美纹纸+小刮板+大刮板+铲子=1套","套",4,75]
[263,"汽车填眼灰","规格：1K，净含量：300g/支。","支",5,22]
[264,"汽车清漆","规格：清漆/5升桶+固化剂/2.5L桶=套","套",1,900]
[265,"汽车固化剂","规格：S-301通用固化剂（标准），净含量：2.5L/桶","桶",2,100]
[266,"汽车用稀释剂","规格：S-100标准稀释剂，净含量：4L/桶","桶",4,70]
[267,"汽车底漆","规格：灰色1K底漆，净含量：1kg/桶","桶",4,25]
[268,"色母漆","规格：2k大红色（主漆）/2L+固化剂0.5L+稀释剂0.5L=1套","套",1,105]
[269,"色母漆","规格：2k中黄色（主漆）/2L+固化剂0.5L+稀释剂0.5L=1套","套",1,105]
[270,"色母漆","规格：2k鲜蓝色（主漆）/2L+固化剂0.5L+稀释剂0.5L=1套","套",1,105]
[271,"色母漆","规格：2k鲜绿色（主漆）/2L+固化剂0.5L+稀释剂0.5L=1套","套",1,105]
[272,"工业酒精","净含量：5000ml/桶，主要成分：甲醇，颜色：无色透明液体","桶",1,120]
[273,"汽车通用全车罩","尺寸：3XXL（4.9米-5.2米），材质：铝模材质材质+防水隔离夹层+内层加厚棉绒，其他：夜间反光功能。","件",10,90]
["总金额"]
[]
[]
[null,"报价单"]
[]
[null,"项目名称","汽车工程系实习实训耗材采购项目"]
[null,"供应商"]
[null,"供应商总报价","大写：                "]
[null,null,"小写：                元"]
[null,"供货期","供货期     日历天"]
[null,"备注"]
[null," "]
[null,"  "]
[]
[null,"供应商：（盖章）"]
[null," "]
[null," 法定代表人或其委托代理人：（签字）"]