{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["表-05 分部分项工程量清单与计价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表-05 分部分项工程量清单与计价表","index":0,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,2,2,3],[2,5,2,6],[3,2,3,3],[3,5,3,6],[4,2,4,3],[4,5,4,6],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[11,0,11,7],[12,0,12,9]]}
[]
["分部分项工程量清单与计价表"]
[null,null,"东西连接线路灯"]
[3,"030412007002","一般路灯\n1.名称:9米LED灯\n2.规格:150W \n3.灯杆材质为Q235优质钢材，表面热镀锌喷塑处理，表面光洁色泽一致\n4.知名品牌芯片，防护等级IP67\n5.详见设计图纸及技术要求",null,"套",10]
[4,"010501006002","设备基础\n1.混凝土种类:9米杆路灯基础\n2.混凝土强度等级:C20混凝土，尺寸800*800*1100\n3.包含土方开挖、外运、地脚螺栓、钢筋笼等。",null,"个",2]
[6,"030408001001","电力电缆\n1.名称:电力电缆\n2.规格:VV22-3*6\n3.敷设方式、部位:穿管敷设",null,"m",260]
[7,"030408003002","电缆保护管\n1.名称:电缆保护管\n2.规格:PVC32\n3.埋地敷设、沿排水沟内侧壁敷设",null,"m",226]
[8,"030408003003","控制箱 600*400，混凝土基础，箱内设时间继电断路器",null,"套",null,1]
[9,"010101003001","挖填土方\n1.土壤类别:挖填土方\n2.挖土深度:不小于0.7m",null,"m3",93.6]
[10,null,"小计"]
[null,null,"税金                           ",null,null,{"v":0.06,"d":"6%"}]
["合计"]