{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["表-05 分部分项工程量清单与计价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表-05 分部分项工程量清单与计价表","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,0,7],[22,0,22,5],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,5,23,7],[28,0,28,5],[29,0,29,5],[30,0,30,7]]}
["序号","项目编码","项目名称\n项目特征","计量单位","工程数量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合价","其中：暂估价"]
[null,null,"拆除部分"]
[1,"011601001001","砖砌体拆除\n1.砌体墙拆除:\n2.隔断墙拆除、外运，人工拆除二楼:","m3",31.66]
[2,"011606002001","墙柱面龙骨及饰面拆除\n1.石膏板墙拆除:\n2.隔断墙拆除、外运，人工拆除二楼:\n3.宽6.8米，高3.15米，厚0.10米，5个:","m2",107.1]
[null,null,"新做部分"]
[3,"010402001001","砌块墙\n1.砌块品种、规格、强度等级:轻质块（600*240*200）\n2.砂浆强度等级:混合砂浆 M5.0","m3",8.44]
[4,"011201001001","墙面一般抹灰\n1.面层厚度、砂浆配合比:15厚水泥砂浆抹灰","m2",84.42]
[5,"011407001001","墙面喷刷涂料\n1.刮腻子要求:2遍成活\n2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆成活","m2",84.42]
[null,null,"会议室"]
[6,"011606003001","天棚面龙骨及饰面拆除\n1.拆除二层吊顶:","m2",47.6]
[7,"011608003001","铲除裱糊面\n1.墙面清理壁纸:","m2",74.94]
[8,"011605001001","平面块料拆除\n1.拆除隔断墙体底部铺设瓷面地面:","m2",10.05]
[null,null,"门窗工程"]
[9,"010807004001","金属纱窗\n1.五、安装制作铝合金纱窗:","m2",28.71]
[null,null,"喷涂工程"]
[10,"011407001002","墙面喷刷涂料\n1.墙面刷乳胶漆二遍:\n2.（墙面清理、打磨、灰补等）:","m2",604.58]
[11,"011407002001","天棚喷刷涂料\n1.天棚刷乳胶漆二遍:\n2.（墙面清理、打磨、灰补等）:","m2",435.2]
[null,null,"安装部分"]
[12,"030412001001","普通灯具\n1.名称:日光灯","套",66]
[13,"030404033001","风扇\n1.名称:吊扇","台",36]
[14,"030404034001","照明开关\n1.名称:单联单控开关明关","个",24]
["本页小计"]
["序号","项目编码","项目名称\n项目特征","计量单位","工程数量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合价","其中：暂估价"]
[15,"030404035001","插座\n1.名称:明座","个",24]
[16,"030411004001","配线\n1.名称:绝缘电线\n2.配线形式:管内敷设\n3.型号:NHBYJ2.5","m",920]
[17,"030411001001","配管\n1.名称:穿线管\n2.材质:SC20\n3.配置形式:砖、混凝土结构暗配","m",360]
["本页小计"]
["合    计"]