{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["表-05 分部分项工程量清单与计价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表-05 分部分项工程量清单与计价表","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,0,7],[11,0,11,5],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,12,7],[17,0,17,5],[18,0,18,5],[20,0,26,7]]}
["序号","项目编码","项目名称\n项目特征","计量单位","工程数量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合价","其中：暂估价"]
[null,null,"土方工程"]
[1,"010101001001","平整场地\n1.场地杂草、垃圾、石块清理，不允许表面有杂物。.\n2.建筑垃圾外运，运距综合考虑\n3.渣土处置综合考虑","m2",21291]
[2,"010101002001","挖一般土方\n1.土壤类别:综合\n2、挖土深度：场内土方开挖倒运，综合考虑土方平衡\n3.土方整平、地形整理","m3",1764]
[3,"010101001002","平整场地\n1.原土夯实\n2.压实要求达到设计要求合考虑\n3.渣土处置综合考虑","m2",21291]
[null,null,"划线工程"]
[4,"01B001","标线\n1.材料品种工艺:标线材料使用乳胶漆，横平竖直，表面为清漆罩面\n2.线型:白色边缘线，线宽不低于 10cm,要求清晰准确规范.车位尺寸：4.5*5.5m\n3.工作内容：清扫2.放样3.画线4.护线等\n4.部位：临时停车位","个",100]
[5,"01B002","标线\n1.材料品种工艺:标线材料使用乳胶漆，横平竖直，表面为清漆罩面\n2.线型:白色边缘线，线宽不低于 10cm,要求清晰准确规范，球场尺寸为28m*15m\n3.工作内容：清扫2.放样3.画线4.护线等\n4.部位：篮球场","个",4]
[6,"01B003","标线\n1.材料品种工艺:标线材料使用乳胶漆，横平竖直，表面为清漆罩面\n2.线型:白色边缘线，线宽不低于 10cm,要求清晰准确规范，场地尺寸为2.74*1.5m\n3.工作内容：清扫2.放样3.画线4.护线等\n4.部位：乒乓球场","个",20]
[7,"01B004","标线\n1.材料品种工艺:标线材料使用乳胶漆，横平竖直，表面为清漆罩面\n2.线型:白色边缘线，线宽不低于 10cm,要求清晰准确规范，场地尺寸为23.77*10.97m\n3.工作内容：清扫2.放样3.画线4.护线等\n4.部位：网球场","个",4]
["本页小计"]
["序号","项目编码","项目名称\n项目特征","计量单位","工程数量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合价","其中：暂估价"]
[8,"01B005","标线\n1.材料品种工艺:标线材料使用乳胶漆，横平竖直，表面为清漆罩面\n2.线型:白色边缘线，线宽不低于 10cm,要求清晰准确规范，场地尺寸为13.4*6.1m\n3.工作内容：清扫2.放样3.画线4.护线等\n4.部位：羽毛球场","个",3]
[9,"01B006","标线\n1.材料品种工艺:标线材料使用乳胶漆，横平竖直，表面为清漆罩面\n2.线型:白色边缘线，线宽不低于 10cm,要求清晰准确规范，场地尺寸为8*2m\n3.工作内容：清扫2.放样3.画线4.护线等\n4.部位：双械场地","个",4]
[10,"01B007","运动器械拆装\n1.老校区运动器械拆除装车运输\n2.现场卸车安装","项",1]
["本页小计"]
["合    计"]
[]
["注：投标报价根据GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《企业定额》、《山东省2016版消耗量定额》、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2022年）》编制，管理费利润综合考虑，大型机械进出场费用考虑在综合单价中，综合单价为全费用综合单价，税金按照增值税9%计入。"]