{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工作表1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工作表1","index":0,"n_rows":67,"n_cols":10,"rows_kept":67,"merged":[[0,0,0,9],[49,0,49,8],[53,3,53,4],[57,3,58,3]]}
["附件：汽车工程系2025年鲁班工匠班实训耗材采购项目分项报价表及报价单"]
["序号","名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价限价","单价","总价"]
[1,"角钢",null,null,"名称：热镀锌角钢，规格：国标4✕4的4号角钢，单根长度大于等于6米。","根",14,{"v":50,"d":"50.00"}]
[2,"二氧化碳充值卡",null,null,"工业用液态二氧化碳","元",1,{"v":1000,"d":"1000.00"}]
[3,"中石化汽油卡",null,null,"中石化汽油油卡","元",1,{"v":1000,"d":"1000.00"}]
[4,"机油（黄壳）",null,null,"含量：4L/桶；黏度级别：5w-30；等级：sp；分类：半合成机油；","桶",10,{"v":130,"d":"130.00"}]
[5,"防冻液",null,null,"冰点：-25℃；含量：4L/桶；颜色：红色","桶",3,{"v":28,"d":"28.00"}]
[6,"防冻液",null,null,"冰点：-25℃；含量：4L/桶；颜色：红色","桶",3,{"v":28,"d":"28.00"}]
[7,"透明皂",null,null,"洗衣皂，净含量：24块/箱","箱",2,{"v":100,"d":"100.00"}]
[8,"洗手砂",null,null,"名称：重油污洗手沙泥，洗机油神器，整箱洗手砂冼，毛重：2.9kg，PH值;中性，","箱","8",{"v":20,"d":"20.00"}]
[9,"全新发动机气缸体总成零部件",null,null,"适配柳州五菱J465发动机，含气缸体，气门室罩盖，气门组等零部件总成","套",8,{"v":600,"d":"600.00"}]
[10,"全新发动机气缸体总成零部件",null,null,"适配柳州五菱J465发动机，含气缸体，气曲轴箱总成，活塞连杆组等零部件总成","套",8,{"v":550,"d":"550.00"}]
[11,"全新发动机油底壳和正时机构零部件",null,null,"适配柳州五菱J465发动机，含油底壳，气机油泵总成，气门传动组等零部件总成","套",8,{"v":100,"d":"100.00"}]
[12,"全新翻转架",null,null,"名称;发动机维修翻转架，制作工艺，刚结构，参考尺寸：950mm*650mm*850mm，\n承载：≥200公斤，立柱厚度：≥5mm，移动脚轮：4寸刹车轮，颜色：蓝色。","套",8,{"v":420,"d":"420.00"}]
[13,"全新大五速三速手动变速器零部件",null,null,"大五速手动三速变速器总成，韩输入轴，变速齿轮，上下端盖，连接螺栓等零部件","套","8",{"v":620,"d":"620.00"}]
[14,"检测仪器收纳包",null,null,"尺寸：370*270*3mm。技术参数：双面气囊版+肩带，颜色：黑。","套",3,{"v":40,"d":"40.00"}]
[15,"检测仪器收纳包",null,null,"尺寸：355*255*3m'mmm。技术参数：双面气囊版+肩带，颜色：黑。","套",1,{"v":50,"d":"50.00"}]
[16,"贴膜硬刮板",null,null,"尺寸：28cm*14cm，材质：耐高温塑料，颜色：黄","个",20,{"v":8,"d":"8.00"}]
[17,"贴膜牛筋刮板",null,null,"尺寸：13cm*5cm*17.5cm，厚度：6.5mm，材质：POM+软牛筋，颜色：红，其他：可分解拆卸筋板","个",20,{"v":8,"d":"8.00"}]
[18,"汽车机械导轨润滑膏",null,null,"用途：汽车限位器、后视镜、门把手、天窗导轨、后备箱锁润滑，规格：120g/瓶+刷子+一次性手套+蓝色毛巾/套","套",4,{"v":35,"d":"35.00"}]
[19,"刮水大刮板",null,null,"尺寸：21cm*3.5cm*20.5cm，其他：可分解拆卸胶条，颜色：胶条（粉红）+把手（蓝色），规格：刮水大刮板（含刮水胶条）+1个刮水胶条","套",10,{"v":12,"d":"12.00"}]
[20,"PE泡沫喷壶-高压洗车机专用",null,null,"尺寸：27.5cm（高）*9.5cm（宽），容量：1L，喷头材质：合金，水枪水花类型：扇面，枪神材质：工程塑料，信号：PA壶-1/4快插","个",2,{"v":40,"d":"40.00"}]
[21,"钢化玻璃",null,null,"2.45m（长度）*1.5m（宽度）*1cm（厚度），备注：4角为圆角","块",1,{"v":380,"d":"380.00"}]
[22,"轮胎拆装润滑膏",null,null,"规格：5斤/桶+毛刷=1套","套",4,{"v":30,"d":"30.00"}]
[23,"裁膜灯",null,null,"尺寸：4.5cm*5.5cm*16cm，功能：可实现磁吸、灯光照明、充电，规格：灯头1个+灯片2个+充电线1条/套。","套",2,{"v":50,"d":"50.00"}]
[24,"一体化实训室录播设备 ",null,null,"4G版，送99年流量，极清全彩双镜头+一键呼叫，内存：30天全天循环录像，焦距：标准（监控距离6-15米），清晰度：5MP","台",2,{"v":200,"d":"200.00"}]
[25,"   美纹胶带纸",null,null,"喷漆遮蔽胶带；每卷规格;宽2CM长度50m，40卷/箱","箱",1,{"v":60,"d":"60.00"}]
[26,"   铁皮剪刀",null,null,"工业级航空铁皮剪刀，不锈钢板剪刀 多功能专业龙骨剪铁丝剪","把",4,{"v":30,"d":"30.00"}]
[27,"   铁皮",null,null,"厚度；0.8mm，宽度1200mm长度2000mm镀锌铁皮。","张",3,{"v":100,"d":"100.00"}]
[28,"耐溶剂手套",null,null,"一次性丁腈蓝色橡胶乳胶耐油食品级手套，高弹耐用100只/1盒，规格中号","盒",3,{"v":40,"d":"40.00"}]
[29,"喷漆专用防毒面罩",null,null,"6200七件套+过滤棉盒+防护眼睛喷漆专用防毒面罩","套",4,{"v":120,"d":"120.00"}]
[30,"钣金锉刀刀片",null,null,"钣金锉刀数据复原专用锉刀片汽车钣金无腻子数据修复锉刀打磨工具刀片（细齿），类型：刀架+刀片","套",4,{"v":40,"d":"40.00"}]
[31,"气动锯片",null,null,"规格：32齿气动锯片，气动往复锯片，气动锯专用锯条。","片",50,{"v":3,"d":"3.00"}]
[32,"一次性调漆杯",null,null,"350ML透明调漆杯，60个/盒","盒","4",{"v":10,"d":"10.00"}]
[33,"木柄油灰铲刀",null,null,"规格：3寸（宽度75mm)","把",20,{"v":8,"d":"8.00"}]
[34,"刮板",null,null,"汽车原子灰五金机械环保清洁刮板，腻子刀，规格：4件套","套",10,{"v":8,"d":"8.00"}]
[35,"除油剂",null,null,"汽车维修专用除油剂，规格0.83KG/罐，汽车油漆除油剂，塑料金属除锈辅料玻璃除蜡剂，喷漆专用杂质清洗剂","罐",4,{"v":20,"d":"20.00"}]
[36,"气保焊压力表",null,null,"二氧化碳保护焊压力指示表","个",3,{"v":100,"d":"100.00"}]
[37,"黑金刚打磨片",null,null,"黑金刚100*16mm，密度级：加厚偏软，厚度17mm，","片",20,{"v":8,"d":"8.00"}]
[38,"油漆洗手膏",null,null,"汽车油漆强效清洁膏","支",10,{"v":9,"d":"9.00"}]
[39,"分离式千斤顶",null,null,"4吨AE5861分离式千斤顶","套",1,{"v":852,"d":"852.00"}]
[40,"汽车钣金铝锤套装",null,null,"汽车铝车身钣金铝锤3个一套","套",6,{"v":140,"d":"140.00"}]
[41,"钨钢合金麻花钻头",null,null,"规格：Φ60*40*80mm钨钢合金麻花钻头10个，Φ80*40*80mm转头钨钢合金麻花钻10个","个",30,{"v":15,"d":"15.00"}]
[42,"气动带式打磨砂带",null,null,"规格：3M 520*20 80目，50条/盒","盒","2",{"v":150,"d":"150.00"}]
[43,"电动磨钻头神器",null,null,"电动磨钻头神器套装，规格套餐二，欧规原插头220伏电压。","套","1",{"v":150,"d":"150.00"}]
[44,"清漆固化剂",null,null,"鹦鹉666清漆1升加干剂0.5升","套","2",{"v":150,"d":"150.00"}]
[45,"电瓶桩头卡子",null,null,"产品材质：纯铜，标准款 双螺丝，正极内径：17mm，负极内径：16mm","对",2,20]
[46,"电瓶桩头卡子（带负极断电开关）",null,null,"产品材质：纯铜，上孔内径：16mm，下孔内径18mm，产品重量：115g","个",2,15]
[47,"危险警报灯开关",null,null,"名称：危险警报灯开关，适配帕萨特B5 新老领驭","个",2,30]
["总价"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"报价单"]
[]
[{"$nulls":3},"项目名称","汽车工程系2025年鲁班工匠班实训耗材采购项目"]
[{"$nulls":3},"供应商"]
[{"$nulls":3},"供应商总报价","大写：                "]
[{"$nulls":4},"小写：                元"]
[{"$nulls":3},"供货期","供货期     日历天"]
[{"$nulls":3},"备注"]
[{"$nulls":3}," "]
[{"$nulls":3},"  "]
[]
[{"$nulls":3},"供应商：（盖章）"]
[{"$nulls":3}," "]
[{"$nulls":3}," 法定代表人或其委托代理人：（签字）"]